Voor de Bluebird EVSE moet een eindtest komen waarop hij via 3 fasen wordt gevoed om te controleren of de bedrading correct is aangesloten. Idealiter wordt dit gecombineerd met de kalibratie later.
## Open vragen
- Moeten en zaken digitaal worden uitgelezen of aangestuurd op de EVSE? (behalve natuurlijk het starten en opslaan van de kalibratie)
- Kan de EVSE zelf detecteren of de 3 fasen in de correcte volgorde zijn aangesloten?
## Concept
- 3D print met 5 pennen (PE, 0V, fase 1,2,3) die in een keer in de contacten geschoven kan worden voor snelle aansluiting. Bevat daarnaast micro-switches die detecteren of de pennen goed zijn aangesloten, zodat de elektriciteit automatisch wordt uitgeschakeld bij het loshalen. Bevat ook een optische sensor die de EMP-led kan meten, deze led knippert 1000 keer per verbruikte kWh.
- Geïsoleerde doos met automatische zekeringen en lekstroom zekeringen.
- Fysieke knoppen om de test te starten en het veiligheidsrelais te sluiten.
- Lampen die status aangeven: elektriciteit aanwezig, spanning aan of uit.
- USB verbinding naar pc voor status en aansturing?
## Onderdelen
Kosten exclusief BTW

| Onderdeel                                  | Link                                                                                                                                                       | Aantal | Kosten |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ------ |
| RCDO automaat, 4P, 6A type-B, 30mA type-AC | https://mdhelektroshop.nl/abb-ds-203nc-b6-0-3-aardlekautomaat-3p-n-b-kar-6                                                                                 | 1      | 213,00 |
| Behuizing voor RCDO                        | https://www.elektramat.nl/schneider-electric-kaedra-mureva-waterdichte-groepenkast-4-modules-leeg-13976/?channable=0787c569640031303131313834b6            | 1      | 16,90  |
| Veiligheidsrelay                           | https://www.conrad.nl/nl/p/pilz-pnoz-x3-24vac-24vdc-3n-o-1n-c-1so-veiligheidsschakelapparaat-voedingsspanning-num-24-v-dc-3x-no-1x-nc-b-x-h-x-2182879.html | 1      | 177,00 |
| 24V psu                                    | Nodig?                                                                                                                                                     |        |        |
| Relay                                      | https://www.elektramat.nl/abb-af16-40-00-11-abb-cont-af-16-40-00-11-af-16-40-00-11-24-60vac-20-60vdc/                                                      | 1      | 71,83  |
| Noodstop                                   |                                                                                                                                                            | 1      | 25     |
| Start-knop                                 |                                                                                                                                                            | 1      | 10     |
| Stop/reset-knop                            |                                                                                                                                                            | 1      | 10     |
| Indicator lampen                           |                                                                                                                                                            | 3      | 10     |
| Behuizing                                  | https://nl.rs-online.com/web/p/wall-boxes/8428447                                                                                                          | 1      | 76,27  |
| MCD automaat, 2P, 6A type-B                | https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-1-polig-nul-6a-b-kar-sn201-l-b6/                                                                         | 1      | 13,15  |
| Kabel naar UUT                             | https://www.elektramat.nl/ymvk-supersoepel-5x10-per-meter                                                                                                  | 2      | 13,49  |
| Krachtstroom aansluiting                   | https://www.elektramat.nl/kopp-cee-toestelcontactdoos-5-polig-400v-6h-16a-ip44-171800007/                                                                  | 1      | 4,62   |
| Krachtstroom aansluiting naar UUT          | https://www.elektramat.nl/kopp-cee-wandcontactdoos-5-polig-400v-6h-16a-ip44-101600002/                                                                     | 1      | 4,24   |
| Fase-wissel detectie relais                | https://www.elektrobode.nl/products/schneider-electric-rm35tf30-multifunction-phase-contro-rm35tf30                                                        | 1      | 113,59 |
| 3 Fasen load                               | Is dit nodig? Mogelijk wel om te controleren of de kabels goed vast zitten, indien niet goed vast zal de spanning dippen.                                  |        |        |
## Optioneel
- Energiemeter met MODBUS aansluiten op EV aansluiting om faseverschil te meten: https://www.elektramat.nl/eastron-energiemeter-100a-3-fase-direct-klasse-b-mid-modbus-rs485-afname-levering-sdm630modbus/#specifications
	- Meet het faseverschil blijkbaar niet
## Vereisten
- Test moet automatisch na een tijdje uitschakelen
- Moet niet per ongeluk ingeschakeld kunnen worden door het inhouden van de detectie switches
- Moet werken met zowel 1 fasen als 3 fasen laders (merendeel zal 3 fasen zijn)
- Hoe PE testen?