Voor de Bluebird EVSE moet een eindtest komen waarop hij via 3 fasen wordt gevoed om te controleren of de bedrading correct is aangesloten. Idealiter wordt dit gecombineerd met de kalibratie later.
## Open vragen
- Moeten en zaken digitaal worden uitgelezen of aangestuurd op de EVSE? (behalve natuurlijk het starten en opslaan van de kalibratie)
- Kan de EVSE zelf detecteren of de 3 fasen in de correcte volgorde zijn aangesloten?
## Concept
- 3D print met 5 pennen (PE, 0V, fase 1,2,3) die in een keer in de contacten geschoven kan worden voor snelle aansluiting. Bevat daarnaast micro-switches die detecteren of de pennen goed zijn aangesloten, zodat de elektriciteit automatisch wordt uitgeschakeld bij het loshalen. Bevat ook een optische sensor die de EMP-led kan meten, deze led knippert 1000 keer per verbruikte kWh.
- Geïsoleerde doos met automatische zekeringen en lekstroom zekeringen.
## Onderdelen
Kosten exclusief BTW

| Onderdeel                                  | Link                                                                                                                                                       | Aantal | Kosten |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ------ |
| RCDO automaat, 4P, 6A type-B, 30mA type-AC | https://mdhelektroshop.nl/abb-ds-203nc-b6-0-3-aardlekautomaat-3p-n-b-kar-6                                                                                 | 1      | 213,00 |
| Veiligheidsrelay                           | https://www.conrad.nl/nl/p/pilz-pnoz-x3-24vac-24vdc-3n-o-1n-c-1so-veiligheidsschakelapparaat-voedingsspanning-num-24-v-dc-3x-no-1x-nc-b-x-h-x-2182879.html | 1      | 177,00 |
| 24V psu                                    | Nodig?                                                                                                                                                     |        |        |
| Relay                                      | https://www.elektramat.nl/abb-af16-40-00-11-abb-cont-af-16-40-00-11-af-16-40-00-11-24-60vac-20-60vdc/                                                      | 1      | 71,83  |
