# Doel
Het doel van het testsysteem is om tijdens productie vast te stellen of de interne netbedrading van de BlueBird EVSE correct, veilig en voldoende betrouwbaar is aangesloten voordat het product wordt vrijgegeven.
## In scope
- Detecteren van verwisselde PE-, N-, L1-, L2- en L3-aansluitingen.
- Detecteren van ontbrekende of onderbroken verbindingen.
- Beoordelen van de PE-verbinding met een hoogstroom-continuïteitstest.
- Controleren van fasevolgorde en aanwezige fasespanningen.
- Belasten van de fasegeleiders om slechte verbindingen te detecteren.
- Veilig en automatisch schakelen van de netspanning.
- Registreren van testresultaten.
- Operatorbeveiliging en veilige foutafhandeling.
## Buiten scope
- Volledige laadfunctionaliteit met een echt voertuig.
- Vermogensoverdracht op maximaal EVSE-vermogen.
- EMC-, type- of certificeringstesten.
- Mechanische trekkracht van schroefverbindingen.
- LEDs en drukknoppen op de EVSE-behuizing.
- Wi-Fi- of back-endfunctionaliteit, tenzij als optie geselecteerd.
- Langdurige duur- of temperatuurtesten.
# Aannames
- De 5 elektrische lijnen (PE, N, L1, L2, L3) moeten gecontroleerd worden op juiste aansluitvolgorde (e.g. PE niet aangesloten op de plaats van L1), en op goed contact (lage weerstand, draad goed in contact).
# Functies
- Aansturing door test-pc via USB
- Controle juiste aansluitingsvolgorde: PE, N, L1, L2, L3
- Controle juiste fasevolgorde: L1, L2, L3
- Controle correcte bevestiging via dummyload: N, L1, L2, L3
- Controle correcte bevestiging via 10A testcircuit: PE
- Statuslampen: elektriciteit aanwezig, ingeschakeld, uitgeschakeld
- Zekeringen: 6A belasting en 30mA lekstroom
- Noodknop
- Connector om de EVSE correct en snel aan te sluiten
- Veiligheidssensoren die detecteren wanneer de connector wordt losgehaald
- Veiligheidsmaatregelen die voorkomen dat de spanning bij een incorrecte aansluiting wordt ingeschakeld
- Schakelt automatisch uit na bepaalde timeout
- Optioneel: Uitlezen MAC-adres via WiFi
- Optioneel: Knoppen om handmatig te testen
# Open vragen
- Moeten en zaken digitaal worden uitgelezen of aangestuurd op de EVSE? (behalve natuurlijk het starten en opslaan van de kalibratie)
- Externe of interne PSU voor PE test? Kosten: 160 euro (incl. btw)
- De LEDs en de knop op de behuizing wordt nu niet getest
# Onderdelen
Kosten exclusief BTW

| Onderdeel                                  | Link                                                                                                                                                       | Aantal | Kosten |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ------ |
| RCDO automaat, 4P, 6A type-B, 30mA type-AC | https://mdhelektroshop.nl/abb-ds-203nc-b6-0-3-aardlekautomaat-3p-n-b-kar-6                                                                                 | 1      | 213,00 |
| Behuizing voor RCDO                        | https://www.elektramat.nl/schneider-electric-kaedra-mureva-waterdichte-groepenkast-4-modules-leeg-13976/?channable=0787c569640031303131313834b6            | 1      | 16,90  |
| Veiligheidsrelay                           | https://www.conrad.nl/nl/p/pilz-pnoz-x3-24vac-24vdc-3n-o-1n-c-1so-veiligheidsschakelapparaat-voedingsspanning-num-24-v-dc-3x-no-1x-nc-b-x-h-x-2182879.html | 1      | 177,00 |
| 24V psu                                    | Nodig?                                                                                                                                                     |        |        |
| Relay                                      | https://www.elektramat.nl/abb-af16-40-00-11-abb-cont-af-16-40-00-11-af-16-40-00-11-24-60vac-20-60vdc/                                                      | 1      | 71,83  |
| Noodstop                                   |                                                                                                                                                            | 1      | 25     |
| Start-knop                                 |                                                                                                                                                            | 1      | 10     |
| Stop/reset-knop                            |                                                                                                                                                            | 1      | 10     |
| Indicator lampen                           |                                                                                                                                                            | 3      | 10     |
| Behuizing                                  | https://nl.rs-online.com/web/p/wall-boxes/8428447                                                                                                          | 1      | 76,27  |
| MCD automaat, 2P, 6A type-B                | https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-1-polig-nul-6a-b-kar-sn201-l-b6/                                                                         | 1      | 13,15  |
| Kabel naar UUT                             | https://www.elektramat.nl/ymvk-supersoepel-5x10-per-meter                                                                                                  | 2      | 13,49  |
| Krachtstroom aansluiting                   | https://www.elektramat.nl/kopp-cee-toestelcontactdoos-5-polig-400v-6h-16a-ip44-171800007/                                                                  | 1      | 4,62   |
| Krachtstroom aansluiting naar UUT          | https://www.elektramat.nl/kopp-cee-wandcontactdoos-5-polig-400v-6h-16a-ip44-101600002/                                                                     | 1      | 4,24   |
| Fase-wissel detectie relais                | https://www.elektrobode.nl/products/schneider-electric-rm35tf30-multifunction-phase-contro-rm35tf30                                                        | 1      | 113,59 |
| 3 Fasen load                               | Is dit nodig? Mogelijk wel om te controleren of de kabels goed vast zitten, indien niet goed vast zal de spanning dippen.                                  |        |        |
# TODO
- [ ] PE testen
- [ ] 1 en 3 fasen testen (merendeel zal 3 fasen zijn)
- [ ] USB aansluiting naar pc
- [ ] CP-PP simulator
# Ontwerpkeuzes
## PE testen
Om zeker te zijn dat de PE lijn goed bevestigd is moet er een paar Ampere (~5A) doorheen kunnen met minimale spanningsval (<0.2V). Maar vanwege de RCDO automaat kan er over de PE lijn niet meer dan 20mA lopen, anders schakelt deze uit. 

De voorgestelde oplossing is PE los testen voordat er spanning op het apparaat wordt gezet. Met een extra relais wordt de PE dan van het net los geschakeld naar een voeding die 5A op de lijn kan zetten. Vereist extra controle dat PE correct is ingeschakeld voordat de EVSE wordt ingeschakeld. Mogelijke oplossing daarvoor is hetzelfde relais gebruiken als contactonderbreking voor de aansturing van het 2e relais, dan kan het 2e relais niet ingeschakeld worden als het PE-relais naar de voeding is geschakeld in plaats van het net.
```mermaid
flowchart TD
	A["PE-relais"]
	B["4-fasen relais"]
	C(["Electriciteitsnet"])
	D(((EV-lader)))
	E(["Testcomputer"])
	
	C -->|PE| A
	C -->|N,L1,L2,L3| B
	E --> A
	A -.->|Onderbreking| B
	E --> B
	A -->|PE| D
	B -->|N,L1,L2,L3| D
```

